**Bühnenmolton**

**Akustikvorhang Bühnenmolton**

* Akustikvorhang in 100 % Baumwolle, Gewicht ca. 300 g/m²,
Stoffbreite ca. 300 cm, Brandklasse B1 nach DIN 4102
* Oberfläche beidseitig geraut.
* Schallabsorberklasse A (Schallabsorptionsgrad αw 0,9) Hoch Absorbierend! Schallabsorptionsblatt ist beizulegen.
* Vorhangbahnen fertig konfektioniert nach Vorgabe Auftraggeber in Einzelbahnen oder mit Knappnaht zusammengenäht (zur besseren Lichtdichtheit). Inkl. Roller (keine Gleiter), 100 % Faltenzugabe mit Vorhangband oben, seitlich und unten gesäumt

Fertige Vorhanglänge (Höhe) ………………. cm

Abdeckfläche (Lfm. Fensterbreite) ………………. cm

 Lohn: …………………..…….…..

 Material: ……………………….……..

 Gesamtpreis: ……………………...……..

Passende Schienen: siehe: 🡪 Vorhangschienen 🡪 Ausschreibungstexte (z.B. WE 3700, WE 1853 A usw…)