**Dekomolton**

**Akustikvorhang Dekomolton**

* Akustikvorhang in 100 % Baumwolle, Gewicht ca. 160 g/m²,   
  Stoffbreite ca. 300 cm, Brandklasse B1 nach DIN 4102
* Oberfläche beidseitig geraut.
* Schallabsorberklasse D (Schallabsorptionsgrad αw 0,55)  
   Schallabsorptionsblatt ist beizulegen.
* Vorhangbahnen fertig konfektioniert nach Vorgabe Auftraggeber in Einzelbahnen oder mit Knappnaht zusammengenäht (zur besseren Lichtdichtheit). Inkl. Roller (keine Gleiter), 100 % Faltenzugabe mit Vorhangband oben, seitlich und unten gesäumt

Fertige Vorhanglänge (Höhe) ………………. cm  
  
Abdeckfläche (Lfm. Fensterbreite) ………………. cm

Lohn: …………………..…….…..

Material: ……………………….……..

Gesamtpreis: ……………………...……..

Passende Schienen: siehe: 🡪 Vorhangschienen 🡪 Ausschreibungstexte (z.B. WE 3700, WE 1853 A usw…)