**Vorhangschiene**

**Weku E-Zug 592**

* Zweiläufiger Elektro-Vorhangzug aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessung 66 mm x 27 mm (BxH)
* Farbe: weiß RAL 9016
* Vorhangzüge über 7 m
* Transportband umlaufendes Vollkunststoffband mit Speziallochung,
* Für ein- oder mehrteilige Anlagen, verschleißfrei, UV-beständig, geschützt laufend in Führungskanälen der Schiene.
* Laufrollen mit drehbarer Öse und Stahlachse für schwere Vorhänge max. 500 g/m²   
  (3 kg/ lfm Schiene)
* Montage deckenseitig mit Schnellspannriegeln bzw. mit Durchschrauben.
* Bedienung: Elektroantriebe Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore mit Untersetzungsgetriebe, Ausführung 230V/50Hz/130W bzw. 212W, Endlagenschalter von außen einstellbar, Laufgeschwindigkeit 25 cm/sec, Antrieb senkrecht nach unten stehend   
  (90° zur Schiene) auf Schienengetriebe aufsteckbar durch Bajonettverschluss

Fertige Schienenlänge: ………………. cm

Elektroausführung: ………………. W (Watt)

Lohn: …………………..…….…..

Material: ……………………….……..

Gesamtpreis: ……………………...……..