**Wekulux CS D**

**Akustik-/Verdunkelungsvorhang Wekulux**

* Akustikvorhang Satin-Qualität in 100 % Trevira CS, Gewicht ca. 350 g/m²,
Stoffbreite ca. 150 cm, Brandklasse B1 nach DIN 4102, die Brandklasse darf die permanente Schwerentflammbarkeit auch nach mehrmaligem waschen nicht verlieren!
* Lichtechtheit Note 5-6, Waschechtheit 40°C Note 4-5
* Schallabsorberklasse B (Schallabsorptionsgrad αw 0,8 (H)). Hoch Absorbierend! Schallabsorptionsblatt ist beizulegen.
* Vorhangbahnen fertig konfektioniert nach Vorgabe Auftraggeber in Einzelbahnen oder mit Knappnaht zusammengenäht (zur besseren Lichtdichtheit). Inkl. Roller (keine Gleiter), 100 % Faltenzugabe mit Vorhangband oben, seitlich und unten gesäumt

Fertige Vorhanglänge (Höhe) ………………. cm

Abdeckfläche (Lfm. Fensterbreite) ………………. cm

 Lohn: …………………..…….…..

 Material: ……………………….……..

 Gesamtpreis: ……………………...……..

Passende Schienen: siehe: 🡪 Vorhangschienen 🡪 Ausschreibungstexte (z.B. WE 3700, WE 1853 A usw…)