**Wekulux CS S**

**Akustik-/Verdunkelungsvorhang Wekulux**

* Akustikvorhang Satin-Qualität in 100 % Polyester, Gewicht ca. 250 g/m²,   
  Stoffbreite ca. 150 cm, Brandklasse M1 nach NF-P 92-507, die Brandklasse darf die permanente Schwerentflammbarkeit auch nach mehrmaligem waschen nicht verlieren!
* Schallabsorberklasse B (Schallabsorptionsgrad αw 0,8 (H)). Hoch Absorbierend! Schallabsorptionsblatt ist beizulegen.
* Vorhangbahnen fertig konfektioniert nach Vorgabe Auftraggeber in Einzelbahnen oder mit Knappnaht zusammengenäht (zur besseren Lichtdichtheit). Inkl. Roller (keine Gleiter), 100 % Faltenzugabe mit Vorhangband oben, seitlich und unten gesäumt.

Fertige Vorhanglänge (Höhe) ………………. cm  
  
Abdeckfläche (Lfm. Fensterbreite) ………………. cm

Lohn: …………………..…….…..

Material: ……………………….……..

Gesamtpreis: ……………………...……..

Passende Schienen: siehe: 🡪 Vorhangschienen 🡪 Ausschreibungstexte (z.B. WE 3700, WE 1853 A usw…)