**Wekutex CS S**

**Vollverdunkelungsvorhang Wekutex**

* Satin-Qualität in 100 % Polyester, Gewicht ca. 3000 g/m²,
Stoffbreite ca. 140 cm, Brandklasse B1 nach Ö-Norm B 3820, die Brandklasse darf die permanente Schwerentflammbarkeit auch nach mehrmaligem waschen nicht verlieren!
* Vorhangbahnen fertig konfektioniert nach Vorgabe Auftraggeber in Einzelbahnen oder mit Knappnaht zusammengenäht (zur besseren Lichtdichtheit). Inkl. Roller (keine Gleiter), 100 % Faltenzugabe mit Vorhangband oben, seitlich und unten gesäumt.

Fertige Vorhanglänge (Höhe) ………………. cm

Abdeckfläche (lfm. Fensterbreite) ………………. cm

 Lohn: …………………..…….…..

 Material: ……………………….……..

 Gesamtpreis: ……………………...……..

Passende Schienen: siehe: 🡪 Vorhangschienen 🡪 Ausschreibungstexte (z.B. WE 3700, WE 1853 A usw…)