**Wandpaneel**

**WEKUSTIK Textil Pinnfähig**

* Akustikmaterial stoßfestes WEKUSTIK Akustikvlies, ÖKO-TEX Standard 100; Klasse 1, geeignet für Babys und Kleinkinder; Enthält keine Glas- oder Mineralfasern! Keine Emission von VOC´s! Brandklasse B-s1, d0 nach EN 13501-1;
* Stoffbezug WEKUSTIK Stoff C; Kollektion > 120 Farben; Brandklasse B1 nach DIN 4102; Scheuertouren 100.000 Martindale
* Akustikmessung der Schallabsorption im Hallraum (ISO 354) durch ein akkreditiertes Prüflaboratorium (nach EN ISO/IEC 17025) ist beizulegen.

Format: 600 x 600 x 50 mm …… Stk.
Format: 1200 x 600 x 50 mm …… Stk.
Format: 1200 x 1200 x 50 mm …… Stk.
Format: 1800 x 600 x 50 mm …… Stk.
Format: 1800 x 1200 x 50 mm …… Stk.
Format: 2400 x 600 x 50 mm …… Stk.
Format: 2400 x 1200 x 50 mm …… Stk.
Zwischenformat ohne Aufpreis!

 Lohn: …………………..…….…..

 Material: ……………………….……..

 Gesamtpreis: ……………………...……..